Приложение № 6

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ**

**подрядной** **организации**

***При производстве строительных работ, реконструкции, модернизации***

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:

* не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР;
* окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков. (Нарушение п. 6.1.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки). (Нарушение п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

3. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение п. 6.2.11. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

4. Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок. (Нарушение п. 6.2.14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.). (Нарушение п. 6.2.21. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

6. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика. (Нарушение п. 4.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

7. Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков. (Нарушение п. 4.7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

***При производстве работ на высоте***

1. Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и. т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (Нарушение п. 2.2.46, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

2. Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок. (Нарушение п. 2.3.18. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

3. Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации. (Нарушение п. 2.3.2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

4. Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового ограждения. (Нарушение п. 2.2.6. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

5. Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев. (Нарушение п. 4.1.18. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

6. Применение при проведении газо- и электросварочных работ предохранительного пояса без стропа не с металлической цепью. (Нарушение п. 6.1.5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ - 012 - 2000).

7. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности (Нарушение п. 6.15.2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

8 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения предохранительного пояс, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. (Нарушение п. 2.3.7. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).

***При производстве земляных работ***

1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки ПОР, ППР. (Нарушение п. 8.10. «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).

2. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. (Нарушение п. 5.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», п. 8.9. «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).

3. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение п. 6.2.9. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»).

4. Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины. (Нарушение п. 7.2.4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»).

***При производстве электро- и газосварочных работ***

1. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение п. 2.17.5. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 – 2001).

2. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение п. 10.3.26. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПБ 03-576-03).

3. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:

* не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;
* не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске. (Нарушение п. 9.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1; П.2.19.4., 2.19.6. «Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 -2001).

4. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую. (Нарушение п.п. 2.18.12. -2.18.14., 2.18.17. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

5. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования (Нарушение п. 2.18.23. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).

6. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов. (Нарушение п. 2.18.21. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).

7. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение п. 2.15.18. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).

8. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом. (Нарушение п. 2.15.27. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

9. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение п. 9.1.5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.» Часть 1.)

***При эксплуатации ГПМ (краны всех типов)***

1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование

(отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями). (Нарушение п. 9.3.2, 9.5.5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

2. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. (Нарушение п. 9.5.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

3. Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса. (Нарушение п. 9.5.12. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе). (Нарушение п. 9.5.17. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

5. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека. (Нарушение п. 9.5.18. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и.т.д. (Нарушение п. 2.12.2 - 2.12.29. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков. (Нарушение п. 9.4.8, 12.9.4, 9.4.16. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

**Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ.**

Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»** |  | **ООО «ФРЭКОМ»** |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Бышов |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Минасян В.В. |
|  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |